Use the manualy activation . fill the registration box with the first serial 
and then choose offline activation. Software will provide the HWID replace  
0000-0000 by your HWID in the keygen  and fill with the second serial.

- ввести данные из второго поля
- выбрать офлайн активацию
- ввести данные из третьего поля